Przedmiar robót obejmuje prace związane z wymianą ogrodzenia Stadionu Sportowego   
w Pyskowicach. Przewiduje się wykonanie następujących prac:

1. Usunięcie korzeni drzew i krzaków wzdłuż ogrodzenia, po stronie stadionu,   
wraz z wywiezieniem i utylizacją.

2. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z paneli betonowych o długości 20 mb,   
wraz z wyciągnięciem słupków (szyny kolejowe) i zasypaniem dziur po słupkach   
i wyrównaniem terenu w osi ogrodzenia. Słupki szyn należy zdeponować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – stanowią jego własność. Płyty betonowe ogrodzenia należy wywieźć i zutylizować.

3. Wykonanie niwelacji nasypu wzdłuż zdemontowanego ogrodzenia wraz z profilowaniem, analogicznie jak przy istniejącym ogrodzeniu z paneli stalowych (poziom góry skarpy   
oraz przeciwskarpa w kierunku ogrodzenia). Wywóz nadmiaru ziemi. Z uwagi   
na konieczność wjazdu na teren stadionu należy stosować koparki na podwoziu kołowym, dla minimalizacji uszkodzenia toru bieżni. Należy przewidzieć naprawę ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia prac.

4. Wykonanie nowego ogrodzenia z paneli stalowych, analogicznie jak istniejące ogrodzenie. Wysokość ogrodzenia 4m, rozstaw słupków 2,5m. Należy zastosować rozwiązanie systemowe jednego producenta, posiadające stosowne aprobaty i dopuszczenia do stosowania. Uchwyty do paneli należy zastosować ze stali nierdzewnej. Ogrodzenie montować od strony istniejącego ciągu wzdłuż boiska pełnymi panelami, od strony ul. Pod Stadionem dopasować połączenie z ogrodzeniem poprzecznym. Ogrodzenie fundować zgodnie z jego aprobatą techniczną i wytycznymi producenta.

Przedmiar robót opracowano w oparciu o pomiary dokonane w terenie.

Przywołane nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe.