strona nr: 1/1

Stadion Sportowy w Pyskowicach,

 wykonanie ogrodzenia z furtką wejściową

**Przedmiar robót**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość |
| 1. | KNR404/601/1 | Rozebranie ogrodzenia z wyrównaniem terenu | m3 | 5,000 |
| 2. | KNR1901/103/4 | Karczowanie pnia o średnicy ok. 80 cm głęboko zakorzenionego | szt. | 1,000 |
| 3. | KNR401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km | m3 | 6,000 |
| 4. | KNR401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 6,000 |
| 5. |  | Opłata za gruz, rozebrane ogrodzenie | m3 | 6,000 |
| 6. | KNR401/108/1 | Wywóz drewna samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii I-II | m3 | 0,500 |
| 7. | KNR401/108/4 | Wywóz drewna samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy następny 1 km | m3 | 0,500 |
| 8. |  | Opłata za składowanie drewna | m3 | 0,500 |
| 9. | KNR201/206/4(1) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3,grunt kategorii III, samochód do 5 t | m3 | 30,00 |
| 10. | KNR202/203/2(1) | Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1.0 m3, transport betonu taczkami, japonkami | m3 | 3,00 |
| 11. | KNR202/1803/2 | Ogrodzenia z siatki panelowej ocynkowanej typu UDAR 1 lub równoważne o parametrach analogicznych, o wysokości 4,0 m (2 x 2m), szer. 2,5 m, pręty pionowe o przekroju 5 mm i rozstawie 5 cm, słupy stalowe ocynkowane o wymiarach: 40mm x 60mmw tym furtka z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach, szerokość 1,2 m, wysokość 2,2 m (z zamkiem) | mb | 20,000 |