**Przedmiar robót – opis**

Przedmiar robót obejmuje prace związane z wymianą ogrodzenia Stadionu Sportowego
w Pyskowicach. Przewiduje się wykonanie następujących prac:

1. Usunięcie korzeni drzewa od strony wewnętrznej stadionu, wraz z wywiezieniem
i utylizacją.

2. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z paneli betonowych o długości 20 mb,
wraz z wyciągnięciem słupków (szyny kolejowe), zasypaniem dziur po słupkach
i wyrównaniem terenu w osi ogrodzenia. Słupki szyn należy zdeponować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – stanowią jego własność. Płyty betonowe ogrodzenia należy wywieźć i zutylizować.

3. Wykonanie niwelacji nasypu wzdłuż zdemontowanego ogrodzenia wraz z profilowaniem, analogicznie jak przy istniejącym ogrodzeniu z paneli stalowych (poziom góry skarpy
oraz przeciwskarpa w kierunku ogrodzenia). Wywóz nadmiaru ziemi.

 Z uwagi na konieczność wjazdu na teren stadionu należy stosować koparki na podwoziu kołowym w celu minimalizacji uszkodzenia toru bieżni. Należy przewidzieć naprawę ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia prac.

4. Wykonanie nowego ogrodzenia z paneli stalowych, analogicznie jak istniejące ogrodzenie. Wysokość ogrodzenia 4m, rozstaw słupków 2,5m. Konieczne jest zastosowanie rozwiązań systemowych jednego producenta, posiadających stosowne aprobaty i dopuszczenia
do stosowania. Uchwyty do paneli oraz pozostałe mocowania należy zastosować ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej.

Przedmiar robót opracowano w oparciu o pomiary dokonane w terenie.

Przywołane nazwy własne materiałów należy traktować jako przykładowe.